com.aliyun.svideosdk.common.callback.recorder

## Interface OnAudioCallBack

-     public interface OnAudioCallBack

  音频回调接口

- - ### Method Summary

    All Methods Instance Methods Abstract Methods
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `void` | `onAudioDataBack(byte[] data, int length)` 音频pcm数据回调，音频数据格式为单通道，16位，采样率为44.1khz 在调用`AliyunIRecorder.startRecording()` 之后有回调
    `void` | `onAudioDataBackInPreview(byte[] data, int length)` 音频pcm数据回调，音频数据格式为单通道，16位，采样率为44.1khz 在调用`AliyunIRecorder.startPreview()` 之后有回调,在`AliyunIRecorder.startRecording()` 之后回调停止.

- - ### Method Detail

    - #### onAudioDataBack

          void onAudioDataBack(byte[] data,
                               int length)

      音频pcm数据回调，音频数据格式为单通道，16位，采样率为44.1khz 在调用`AliyunIRecorder.startRecording()` 之后有回调
      Parameters:
        `data` - 音频数据包
        `lenght` - 数据实际长度

    - #### onAudioDataBackInPreview

          void onAudioDataBackInPreview(byte[] data,
                                        int length)

      音频pcm数据回调，音频数据格式为单通道，16位，采样率为44.1khz 在调用`AliyunIRecorder.startPreview()` 之后有回调,在`AliyunIRecorder.startRecording()` 之后回调停止. v3.19.0 新增
      Parameters:
        `data` - 音频数据包
        `lenght` - 数据实际长度